**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ЯЧЕЙКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА*** | |
| Название компании |  |
| ИНН |  |
| ФИО контактного лица, должность |  |
| Телефон, E-mail |  |
| Место установки (объект) |  |
| Информация о стоимости | коммерческое предложение  бюджетная оценка |
| ***ФУНКЦИИ РОБОТА*** | |
| Укладка продукции в гофрокороб, лоток и т.п. |  |
| Паллетизация |  |
| Депаллетизация |  |
| Перемещение продукта / лотка / детали и т.п. |  |
| Другое (укажите) |  |
| ***ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА*** | |
| Наименование продукта | (приложите фото продукта) |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм  - максимальные  - минимальные |  |
| Количество типоразмеров |  |
| Максимальный вес, кг |  |
| Производительность линии, SKU/мин |  |
| Производительность, паллет/час |  |
| Материал упаковки |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Размер пустого паллета ДхШхВ, мм | европаллет 1200х800х144  другое |
| Максимальная высота паллета с продукцией, мм |  |
| Количество схем укладки |  |
| Количество прокладок в схеме укладки |  |
| Материал прокладок |  |
| Подача пустых и отвод заполненных паллет |  |
| Смена паллет | ручная (меняет оператор)  автоматическая (требуется магазин паллет) |
| Обмотка заполненной паллеты (палетообмотчик) |  |
| Маркировка заполненных паллет |  |
| Интеграция с существующей АСУ ТП |  |
| ***ИНФОРМАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ*** | |
| Требуемый уровень эффективной защиты PL (если определено) | а,  b,  с,  d,  е |
| Материал ограждений опорных конструкций | нержавеющая сталь  конструкционная сталь с порошковой окраской  другое |
| Материал ограждений защитных экранов | поликарбонат  сетка из нержавеющей стали  сетка из конструкционной стали с порошковой окраской  другое |
| ***УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ*** | |
| Место установки | (приложите план или фото помещения) |
| Наличие тяжелых условий эксплуатации | Температура ниже 5С°  Температура выше 45С°  Пыль, задымленность  Повышенная влажность |
|  |
| Режим работы | 24/7  другой |
| ***ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*** | |
|  | |